INFORME DE ENSAYO OFICIAL

(Resolución Exenta N° 1795. 25 de Junio de 2021, MINVU)

Ensayos varios a $TipoDeProducto$

$Dimensiones$

N° $NumeroAM$

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | **$NombreCliente$** | | |
| Dirección | $DireccionCliente$ | | |
| Tipo de Muestra | $TipoDeMuestra$. | | |
| Cantidad | $NumeroDeMuestras$.- | | |
| Tipo de Ensayo | $TipoDeEnsayo$ | | |
| Solicitante | **$NombreSolicitante$.** | | |
| Fecha de recepción: | $FechaRecepcion$ | Fecha de emisión informe: | $FechaInforme$ |

**A.- Identificación de la Muestra:**

La extracción de las muestras fue supervisada por personal de SIMET-USACH en las dependencias del cliente $NombreCliente$ en planta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ el día $FechaInspeccion$, registrándose con la siguiente identificación:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID ITEM** | **Identificación del Cliente** |
| **$CodItems$** | Identificación Interna:  ***$IDMuestra$***  Representa a un lote:  ***$Lote$ $TipoDeProducto$ $Dimensiones$ de $Peso$ kilos*** |

En la tabla A.1 se presentan los resultados de la inspección visual realizadas a las muestras recibidas. La inspección visual fue realizada por el personal de Simet-Usach en dependencias del cliente, según norma ASME V, articulo 9 (Nondestructive examination) y evaluada según NCh203 (Acero para uso estructural - Requisitos).

**Tabla A.1** Resultados de la inspección visual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID ITEM | Observaciones | Condición |
| **$NumeroAR$** | Se realiza inspección visual a una plancha al 100% de la superficie, la que no presenta indicaciones. | **Cumple** |